**SJEKKLISTE FOR NEDVASK**

Alle overflater skal vaskes – tak, vegger og gulv.

Dører og karmer innvendig og lister ved dør, gulv, tak og vindu.

Fliser og fuger på bad må skrubbes ekstra godt.

Dusjdører må vaskes med egnet vaskemiddel.

Alle lysbrytere, stikk-kontakter, lamper (kupler tas løs og tømmes for insekt og vaskes).

Alle vinduer vaskes utvendig og innvendig inkl vinduskarmer.

Inngangsdør – innvendig og utvendig rengjøres.

Innvendige dører vaskes, inklusiv begge sider og alle smalkanter, samt hengsler og karmer.

Gjelder også skyvedører.

Panelovner slippes frem (trykk på låsemekanismene på ovnfestene) og panelovnen og

ledning/festeboks rengjøres. Sjekk også undersiden av ovnen, støvsug i lufterillene.

Fliser eller belegg mellom benk og skap på kjøkken. Bak komfyren må det brukes

fettoppløselig vaskemiddel.

Kjøkkenskap inkl, dører, hyller, hengsler, bunn, topp, under skapene og alle sider, skuffer, og

under nederste skuff.

Kjøkkenventilator skal demonteres, rist og filter skal rengjøres (enklest i oppvaskmaskin), innside

av viftehuset skal også rengjøres grundig for fett og lo.

Sluker, vannlåser og ventiler åpnes og rengjøres.

Kraner i dusj, servant og oppvaskbenk må skrubbes og poleres med tørr klut slik at de blir blanke,

bøy deg ned og sjekk undersiden og ta en kikk på baksiden av kranen også.

Toalettet skal rengjøres grundig, setet demonteres slik at du kommer godt til mellom lokk og

sete. Doskålen vaskes både innvendig og utvendig, cisterne skal også vaskes på alle sider, også

vannrør rengjøres.

Garderobeskap inkl. dører, hyller, stenger, hengsler, bunn, topp og sider rengjøres.

Bod skal tømmes og rengjøres. Må vaskes dersom det er behov, evt. holder det med støvsuging.

Veranda eller uteplass skal rengjøres.

**Nedvask tar mye tid og må gjøres i godt arbeidslys, med egnede vaskemidler og kluter/skrubb. Ta gjerne med vaskemiddel, en skrubbesvamp og en klut på nedvaskingskontrollen i tilfelle du har glemt noe.**